**如何实现不同SSID获取不同的网段**

拓扑图如下：



1. 配置路由器

登录路由器192.168.0.1 账号:admin 密码:admin

基本配置--内网设置

启用多LAN功能，配置VLAN信息



配置完成后，提交设置，路由器自动重启后完成配置

1. 配置交换机

登录交换机管理IP：10.10.10.1 账号:admin 密码:admin

首先创建VLAN200、201，不添加任何端口



然后在Trunk设置里把上连及下连的端口加入Trunk模式，并把VLAN200和201加入Trunk口组



交换机配置好后，注意保存配置



**其他厂商三层交换机类同设置方法**

1. 配置AP

用AC直接批量修改AP信息，并在相应的SSID处添加VLAN ID



配置完成后，即可实现

1. 实现效果

用手机验证实现效果





实现不同SSID获取不同的IP网段